Koordinatensysteme in Österreich

Einleitung

Beim Erstellen einer neuen MIKE URBAN-Datenbank muss man das Koordinatensystem festlegen. Ziel ist die lagerichtige Darstellung von Hintergrunddaten innerhalb von MIKE URBAN, oder die lagerichtige Darstellung des MIKE URBAN-Modells in ArcMap, zum Beispiel mit webbasierten Basiskarten.

Auswahl des Koordinatensystems

Die Österreichischen Koordinatensysteme finden Sie im Baum unter:

Projizierte Koordinatensysteme > Nationale Raster > Österreich

BILD

Häufig verwendete Koordinatensysteme

Die Abbildung oben (Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Verlagsverzeichnis 1993) zeigt die drei Gauß-Krüger-Systeme von Österreich:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Northing
MGI Austria GK West	EPSG:31254	10.333°	-5.000.000
MGI Austria GK Central	EPSG:31255	13,333°	-5.000.000
MGI Austria GK East	EPSG:31256	16.333°	-5.000.000

Für Daten über ganz Österreich kommt auch die Lambertsche Projektion zur Anwendung:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Easting	False Northing
MGI Austria Lambert	EPSG:31287	13.333°	400.000	400.000

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt