Editor Entnahmemengen

Menüpunkt: EPANET > Entnahmemengen
Handbuch: MIKE URBAN Water Distribution User Guide, section 1.3.3 Multiple Demand Editor
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2009 SP7.

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_MDemand.

Einleitung

Entnahmemengen für einen bestimmten Knoten können entweder im Editor Knoten oder im Editor Entnahmemengen bearbeitet werden.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Knoten ID (JunctionID)	ID des Knotens an dem die Entnahme stattfindet
Bedarf (Demand)	Entnahmemenge im Knoten
Bedarfskoeffizient (DemCoeff)
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Bedarfskategorie (Category)	wird meist bei der Bedarfsaufteilung befüllt und kann in der Bedarfsstatistik abgefragt werden.
Zeitprofil ID (PatternID)	ID des Zeitprofils, das den einzelnen Entnahmemengen zugeordnet wird (optional)
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor